## **Gastro Guru’s IP Adressing**

**Réseau global** : 172.24.0.0/16

**Sous-réseau Local Paris 2ème AR :**

Adresse réseau : 172.24.1.0/24

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Plage d'adresses IP : 172.24.1.0 - 172.24.1.255

Adresse de diffusion : 172.24.1.255

Nombre maximal de périphériques : 254

Passerelle par défaut : 172.24.1.1

Plage d'adresses IP réservée pour les serveurs : 172.24.1.2 - 172.24.1.10

Plage d'adresses IP réservée pour les imprimantes : 172.24.1.11 - 172.24.1.20

Plage d'adresses IP réservée pour les périphériques sans fil : 172.24.1.21 - 172.24.1.30

Plage d'adresses IP réservée pour les postes : 172.24.1.31 - 172.24.1.253

**Sous-réseau Local Paris 3ème AR :**

Adresse réseau : 172.24.2.0/24

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Plage d'adresses IP : 172.24.2.0 - 172.24.2.255

Adresse de diffusion : 172.24.2.255

Nombre maximal de périphériques : 254

Passerelle par défaut : 172.24.2.1

Plage d'adresses IP réservée pour les serveurs : 172.24.2.2 - 172.24.2.10

Plage d'adresses IP réservée pour les imprimantes : 172.24.2.11 - 172.24.2.20

Plage d'adresses IP réservée pour les périphériques sans fil : 172.24.2.21 - 172.24.2.30

Plage d'adresses IP réservée pour les postes : 172.16.2.31 - 172.16.2.253

**Sous-réseau Local Paris 4ème AR :**

Adresse réseau : 172.24.3.0/24

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Plage d'adresses IP : 172.24.3.0 - 172.24.3.255

Adresse de diffusion : 172.24.3.255

Nombre maximal de périphériques : 254

Passerelle par défaut : 172.24.3.1

Plage d'adresses IP réservée pour les serveurs : 172.24.3.2 - 172.24.3.10

Plage d'adresses IP réservée pour les imprimantes : 172.24.3.11 - 172.24.3.20

Plage d'adresses IP réservée pour les périphériques sans fil : 172.24.3.21 - 172.24.3.30

Plage d'adresses IP réservée pour les postes : 172.24.3.31 - 172.24.3.253

**DMZ**

Adresse réseau : 172.24.4.0/29

Masque de sous-réseau : 255.255.255.248

Plage d'adresses IP : 172.24.4.1 - 172.24.4.6

Adresse de diffusion : 172.24.4.7

Nombre maximal de périphériques : 6

Passerelle par défaut : 172.16.4.6

**BDD**

Adresse réseau : 172.24.5.0/29

Masque de sous-réseau : : 255.255.255.248

Plage d'adresses IP : 172.24.5.1 - 172.24.5.6

Adresse de diffusion : 172.24.5.7

Nombre maximal de périphériques : 6

Passerelle par défaut : 172.24.5.6